**Прайс-лист строительство загородных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Цена руб.** |
| **Земляные работы** |   |   |
| Разработка грунта вручную без устройства шпунтов | м3 | 550  |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт без устройства шпунтов | м3 | 450 |
| Устройство шпунтов, глубиной до 3 м | м3 | 350 |
| Устройство песчанной засыпки под основание в ручную с тромбованием и проливкой | м3 | 550 |
| Устройство песчанной засыпки под основание механизированными средствами с тромбованием и проливкой | м3 | 450 |
| Устройство оснований из щебня с тромбованием | м3 | 700  |
| Обратная засыпка пазухов и траншей грунтом | м3 | 650 |
| **Бетонные работы** |   |   |
| Устройство бетонной подготовки с армированием | м3 | 2800 |
| Устройство фундамента под колонны с армированием и установкой опалубки | м3 | 3200 |
| Устройство фундаментных плит с армированием и установкой опалубки | м3 | 2800 |
| Устройство фундаментов ленточных с армированием и установкой опалубки | м3 | 3200 |
| Устройство монолитных ростверков с армированием и устройством опалубки | м3 | 3200 |
| Устройство колонн высотой до 4 м с армированием и установкой опалубки | м3 | 3600 |
| Устройство стен и перегородок высотой до 3,5 м с армированием и установкой опалубки | м3 | 3200 |
| Устройство перекрытий толщиной до 250 мм с армированием и устройством опалубки | м3 | 3000 |
| Устройство лестничных маршей с армированием и установкой опалубки | 1 ступень | 900 |
| **Монтаж железобетонных конструкций** |   |   |
| Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10м2 автокраном | шт. | 2500 |
| Монтаж железобетонных перемычек | шт. | 700 |
| Монтаж блоков ФБС автокраном | шт. | 800 |
| Монтаж ступеней железобетонных на готовые косоуры | шт. | 1200 |
| **Монтаж деревяных конструкций** |   |   |
| Устpойство деpевянных пеpекpытий по балкам из бpуса, нижней и верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех конструкций. Без утепления. | м2 | 420 |
| **Каменные работы** |   |   |
| Кладка простых наружних стен и перегородок при высоте этажа до 4 м, из обыкновенного кирпича толщиной от 250мм и более с армированием | м3 | 1800 |
| Кладка стен из щелевого облицовочного кирпича толщиной 125мм при высоте этажа до 4 м с армированием | м2 | 800 |
| Кладка перегородок из обыкновенного кирпича толщиной в 1/2 при высоте этажа до 4 м с армированием | м2 | 400 |
| Устройство перегородок из обыкновенного кирпича толщиной 65мм при высоту этажа до 4 м | м2 | 350 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 160 мм | м2 | 450 |
| Кладка декоративных конструкций: беседок, портиков, сводов, арок и др. из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 2200 |
| Заделка проемов обыкновенным кирпичем от 65 до 125мм | м2 | 400 |
| Кладка стен и перегородок из легкобетонных блоков с армированием и креплением анкерами при высоте этажа до 4м | м3 | 1400 |
| Кладка стен и перегородок из керамических блоков с армированием и креплением анкерами при высоте этажа до 4м | м3 | 1400 |
| **Кровельные работы** |   |   |
| Монтаж конструкций деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием. Без утеплителя и верхнего покрытия. | м2 | 650 |
| Устройство сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. | м2 | 220 |
| Монтаж сложных кpовель из металлочеpепицы по готовому основанию с pаскpоем, установкой коньков, pазжелобков и обделкой пpимыканий. Без установки ливнестоковых систем. | м2 | 450 |
| Монтаж сложных кpовель из керамической чеpепицы по готовому основанию с изготовлением и установкой pазжелобков и пpимыканий из оцинкованной стали | м2 | 550 |
| Монтаж cложной мягкой гонтовой кpовли (катепал, тегола) по готовому основанию. | м2 | 450 |
| Монтаж покрытия кровли из Сэндвич панелей | м2 | 900 |
| Монтаж покрытия кровли из профлиста | м2 | 450 |
| Подшивка свесов и фронтонов "Сайдингом" | м2 | 450 |
| Изготовление и установка оголовков тpуб и вентиляционных каналов из оцинкованной стали. | шт | 1500 |
| Монтаж мелких кровельных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. | п.м. | 150 |
| Монтаж водосточных желобов со свесами из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением. | п.м. | 350 |
| Монтаж водосточных тpуб со сбоpкой из готовых элементов, подpезкой в pазмеp и кpеплением. | п.м. | 350 |
| Устройство кровель рулонных скатных в 2 слоя из наплавляемого рубероида, гидроизола | м2 | 220 |
| На каждый последующий слой добавлять | 90 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 250 |
| Устройство теплоизоляции кровли минераловатными плитами толщиной 200мм | м3 | 1200 |
| Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 60 |
| Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 180 |
| Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 70 |
| Установка мансардных оконных блоков с устройством примыкания к кровли | м2 | 5500 |
| Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 550 |
| **Монтаж металлических конструкций** |   |   |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 12000       до 45000 |
| Монтаж стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 750 |
| Монтаж металлических ферм длинной до 12м | т | 12000 |
| Изготовление и монтаж косоуров лестниц из швеллера | т | 45000 |
| Монтаж перил, ограждения лестниц и площадок | м2 | 400 |
| Монтаж ограждения стен из профлиста | м2 | 400 |
| Монтаж забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1000 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | до 40000 |
| **Изолировочные работы** |   |   |
| Устройство утепляющего вкладыша из пенополистирола толщ. 25мм | м3 | 1500 |
| Устройство утепляющего вкладыша из пенополистирола толщ. 100мм | м3 | 1250 |
| Устройство утепляющего вкладыша из пенополистирола толщ. 150мм | м3 | 1100 |
| Устройство теплоизоляции сплошной из минераловатных плит толщ. 20-50мм | м3 | 1600 |
| Устройство теплоизоляции сплошной из минераловатных плит толщ. 55-100мм | м3 | 1350 |
| Устройство теплоизоляции сплошной из минераловатных плит толщ. более 100мм | м3 | 1200 |
| Оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 260 |
| Обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов в 2 слоя, битумная | м2 | 150 |